4- Configuração da BIOS/UEFI (Instruções para aceder e configurar a BIOS/UEFI para alterar a ordem de arranque)

O computador deve ser ligado/reiniciado e para chegar na tela da BIOS cada fabricante de computador tem uma determinada configuração, geralmente o acesso é realizado ao pressionar uma tecla especifica no momento em que liga-se o computador até a tela da BIOS aparecer. Essa tecla pode ser F2, delete, F1, F10 ou F12.

Nem todas as BIOS são iguais, existem vários menus de navegação, entretanto as configurações padrões são a mesma e apresentadas no idioma inglês. Para exemplificar a configuração da BIOS irei indicar os passos a partir de um Laptop Lenovo IdeaPad S145.

No caso do Laptop utilizado o botão de inicialização da BIOS é o F2 e deve ser pressionado repetidamente ao ligar a máquina. Temos uma forma alternativa de acessar a BIOS nesse modelo de Laptop, pois o mesmo possui um botão especial chamado Novo Button, que é um orifício localizado na lateral ao lado do conector de energia. Podemos acionar o Novo Button introduzindo um objeto pontiagudo e pressionando por cerca de 5 segundos até que a tela da BIOS apareça.

De qualquer uma das formas aparecerá a tela da BIOS para a realização das configurações. Primeiramente

5- Processo de Instalação (. Passo a passo da instalação do sistema operativo a partir do periférico. 2. Configurações iniciais do sistema operativo após a instalação.)